Руководство по выбору конфигурации BTA10
При заказе головной станции следует выбрать её конфигурацию. Ниже описываются блоки и модули из которых собирается BTA10.
1. Базовый модуль
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В базовом модуле «BTA-CPU01.2» размещаются: блоки питания, модуль процессора, выходной сумматор 1x10 RF, усилитель выходного сигнала, плата с разъемами для установки дополнительных модулей и мультиплексором шин транспортного потока, а так же элементы коммутации, защиты и принудительной вентиляции.
На фотографии представлен вид сверху на блок «BTA-CPU01.2»
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В базовом модуле BTA-CPU01 размещаются: блок питания, модуль процессора, выходной сумматор 1x10 RF, усилитель выходного сигнала, плата с разъемами для установки дополнительных модулей и мультиплексором шин транспортного потока, а так же элементы коммутации, защиты и принудительной вентиляции.
Примечание: В один базовый блок помещаются не более 10 кодек-модуляторов. Для добавления большего количества каналов базовые блоки каскадируются.

2. Модуль приемника
Модуль приемника – принимает входной сигнал соответствующего телевизионного стандарта. В базовый блок устанавливается только один модуль приемника:
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	«BTA-RS02» (Принимает 2 канала DVB-T/T2, DVB-C)

	[image: image4.png]



	«BTA-RS02.3» (Принимает 3 канала DVB-T/T2, DVB-C)
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	«BTA-RS02.4» (Принимает 4 канала DVB-T/T2, DVB-C)
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	«BTA-RS03» (Принимает 2 канала DVB-S/S2)
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	«BTA-RS04» (Принимает до 10 потоков IPTV)


3. Модуль дескремблера BTA-CID01
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	«BTA-CID01» позволяет дескремблировать («открывать») программы, защищенные системой условного доступа.
Посредством CI-интерфейса поддерживает множество видов модулей CAM. В базовом блоке может быть установлено до 2 модулей дескремблера.


Модуль дескремблера позволяет дескремблировать («открывать») программы, защищенные системой условного доступа (например, программы, принимаемые со спутника), и далее передавать их на модуляторы или декодеры для последующего преобразования в аналоговый сигнал, либо на IP-передатчик.

Модуль устанавливается в выделенный разъём внутри головной станции BTA10. В базовый блок «BTA-CPU01.2» можно установить 2 модуля. Модуль дескремблера имеет стандартный интерфейс «CI», к которому подключается один модуль CAM. Вместе с ним он позволяет дескремблировать ТВ-программы принятого транспортного потока.

Поддерживаемые системы условного доступа определяются только возможностями модуля CAM. Например: для пакетов «Триколор» - «Dre-crypt», для пакетов «НТВ+» - «Viaccess 4/5/6», для пакетов «МТС» - «Irdeto / Verimatrix», для пакетов «Континент ТВ / Телекарта» - «Conax / Irdeto» и так далее.
Обращаем ваше внимание, что с головной станцией необходимо использовать, так называемые, «профессиональные» модули CAM, которые могут одновременно дескремблировать несколько ТВ-программ, обычно от 4 до 12. «Бытовые» модули CAM для использования с головной станцией не подходят, так как могут одновременно дескремблировать только одну программу и, в большинстве случаев, работают в несовместимом режиме «CI+».

4. Модуль кодек-модулятора
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	«BTA-TSM01» преобразует телевизионные программы из входного цифрового канала в аналоговые телевизионные каналы. Один кодек-модулятор формирует один выходной аналоговый канал. В базовый блок может быть установлено от 1 до 10 кодек-модуляторов.
Примечание: Кодек-модуляторы «BTA-TSM01» настраиваются по частоте и их количество формирует выходной частотный план вашей кабельной сети.


 

5. Модуль декодера
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	«BTA-DM02» преобразует телевизионные программы из входного цифрового канала в аналоговые низкочастотные видео- и аудио-сигналы. Один декодер позволяет декодировать две ТВ-программы. В базовый блок может быть установлено от 1 до 10 декодеров.


6. Модуль IP-передатчика
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	«BTA-TSM04» передает принятые головной станцией транспортные потоки через IP-сеть (в том числе после дескремблирования). Модуль IP-передатчика может выдать до 4 транспортных потоков.


 

Примеры стандартного заказа
а) Блок для преобразования первого пакета («мультиплекса») обязательных федеральных ТВ-программ в аналоговый формат:

1. Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC x 1 шт.
2. Модуль приемника DVB-T/T2/C BTA-RS02.3 х 1 шт.
3. Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 х 10 шт.

б) Блок для преобразования второго пакета («мультиплекса») обязательных федеральных ТВ-программ в аналоговый формат:

1. Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC x 1 шт.
2. Модуль приемника DVB-T/T2/C BTA-RS02 х 1 шт.
3. Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 х 10 шт.

в) Блок для приема, дескремблирования, преобразования в аналоговый формат 9 ТВ-программ из двух спутниковых пакетов с одновременно передачей дескремблированных потоков по IP-сети:

1. Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC x 1 шт.
2. Модуль приемника DVB-S/S2 BTA-RS03 х 1 шт.
3. Модуль дескремблера BTA-CID01 х 2 шт.
4. Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 х 9 шт.
5. Модуль IP-передатчика BTA-TSM04 х 1 шт.

г) Блок для приема, декодирования и преобразования в формат аналогового НЧ-видео и аудио 20 ТВ-программ из первого и второго обязательных федеральных пакетов («мультиплексов»):

1. Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC x 1 шт.
2. Модуль приемника DVB-T/T2/C BTA-RS02.4 х 1 шт.
3. Модуль кодека-модулятора BTA-DM02 х 10 шт.

д) Блок для приема и преобразования в аналоговый формат 10 ТВ-программ из 1-10 IP-потоков:

1. Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC x 1 шт.
2. Модуль приемника IPTV BTA-RS04 х 1 шт.
3. Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 х 10 шт.
 
